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泉州市生态环境局关于福建省莱思包装科技

有限公司环保纸制品包装项目

环境影响报告表的批复

福建省莱思包装科技有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《福建省莱思包装科技有限公司环保纸制品包装项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

项目位于惠安县螺阳镇金山村（惠安经济开发区城南新区），总占地面积37342㎡，拟建厂房等配套设施总建筑面积89458.44㎡。预计年生产加工纸袋2亿个，纸盒5000万个，总投资35000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。
项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保《报告书》提出的各项施工期环境保护措施落实到位，科学安排施工进度、时序，控制施工范围，有效控制施工期间废水、废气、固废、噪声等产生的不良环境影响。
（二）运营期

1.项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠安县污水处理厂进水水质要求。
2.印刷、擦洗及覆膜工序有机废气经集气罩收集后一并引至 1 套活性炭吸附装置处理，通过1根36m高排气筒（DA001）高空排放。其非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值要求，苯系物（苯乙烯）执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1排放限值要求。

厂界无组织非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值要求；厂区内非甲烷总烃监控点1小时平均浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表 2 厂区内监控点浓度限值、监控点任意一次浓度值执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内无组织排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施，项目北侧（临漳泉肖铁路一侧）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，即昼间≤70dB(A)；其余侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，昼间≤60dB(A)。项目夜间不生产。
4.项目废活性炭、废抹布、破损的原料空桶应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行收集、贮存，并送交有资质单位处置。纸质边角料、废包装材料等一般固废应集中收集后综合处置。生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量0.2685t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.3222t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。未取得排污许可证的，不得排放污染物。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

                                 泉州市生态环境局

                                  2026年7月1日

（此件主动公开）

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。
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