





    


泉惠环评〔2026〕表25号

泉州市生态环境局关于福建日晟户外用品有限公司年产工艺取暖炉10万件迁建项目
生态环境影响报告表的批复

福建日晟户外用品有限公司：
你公司报送的由泉州市时代环保科技有限公司编制的《福建日晟户外用品有限公司年产工艺取暖炉10万件迁建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、项目位于惠安县黄塘镇绿谷台商高科技产业基地台中路19号，租赁福建宝森商贸有限公司闲置厂房；年产工艺取暖炉10万件；总投资200万元，环保投资34万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。
根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从生态环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。
二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：
1.无生产废水外排。生活污水经三级化粪池处理后，近期通过市政污水管网排入城东污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准）要求，远期通过市政污水管网排入惠西污水处理厂，废水排放从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。
2.喷粉粉尘经“静电滤芯过滤器”处理后，通过一根25米高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，排放速率严格50%执行；粉末固化废气收集后与天然气燃烧废气一同经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过一根29米高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)鼓励采用的排放限值，烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2排放限值。
厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值，非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4排放限值；
厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3排放限值，监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1标准限值。
3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。
4.收集粉尘、金属边角料、焊渣、焊接烟尘、更换滤芯等一般固废集中收集后交由相关单位进行回收利用；废切削液、含切削液的金属边角料、破损的原料空桶、除油水、清洗水、槽渣、废活性炭、废机油及废油等危险废物按照危险废物环境管理要求进行收集、贮存，委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。
三、项目主要污染物排放总量控制指标：
本项目SO2污染物排放量为0.1904t/a，NOX污染物排放量为0.2856t/a，新增SO2污染物排放量为0.1774t/a，新增NOX污染物排放量为0.2346t/a，均需进行排污权交易。
四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 
五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。
六、该项目生态环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理生态环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将生态环境影响评价文件重新报审。
七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。





                  泉州市生态环境局
                  2026年10月23日
（此件主动公开）










抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉
州市时代环保科技有限公司。
泉州市惠安生态环境局办公室              2026年10月23日印发
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