附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 统一编号 | 名称 | 地理位置 | 目前稳定性好状态 | 今后变化趋势 | 威胁人口（人） | 威胁财产（万） | 监测建议 | 防治建议 | 灾害危害程度 | 灾害规模等级 | 监测人 | 备注 |
| 1 | 350521010009 | 陈跃华、陈建华屋后滑坡 | 辋川镇辋川村 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 1 | 20 | 定期目视检查 | 工程治理 | 一般 | 小型 | 陈志军 | 2019年治理，处于三年监测期。 |
| 2 | 350521010007 | 任水山、任火山屋后滑坡 | 辋川镇后任村7组 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 0 |  | 定期目视检查 | 避让 | 较大级 | 小型 | 任菊芬 |  |
| 3 | 350521020006 | 陈国发屋后崩塌 | 螺城镇梅山村10组 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 3 | 10 | 定期目视检查 | 群测群防、工程治理 | 一般 | 小型 | 杨美琼 |  |
| 4 | 350521020003 | 温庆火屋后崩塌 | 螺阳镇松星村3组 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 1 | 15 | 定期目视检查 | 已工程治理 | 一般 | 小型 | 曾玉霞 |  |
| 5 | 350521010008 | 张送法屋后滑坡 | 螺阳镇尾透村过坑自然村 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 0 | 15 | 定期目视检查 | 工程治理（避让） | 一般 | 小型 | 曾淑婉 | 户主已故 |
| 6 | 350521010003 | 净峰寺滑坡 | 净峰镇净南村钱山 | 稳定性好 | 稳定性较差 | 0 | 40 | 定期目视检查 | 搬迁避让 | 一般 | 小型 | 邱德连 |  |
| 7 | 350521010004 | 康碧虎、康文炳屋后滑坡 | 净峰镇墩北村坑园1组 | 稳定性差 | 稳定性差 | 5 | 10 | 定期目视检查 | 工程治理 | 一般 | 小型 | 康秋进 |  |
| 8 | 350521010005 | 郑火兴屋后滑坡 | 小岞镇东山村军房组 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 0 | 10 | 定期目视检查 | 搬迁避让 | 一般 | 小型 | 黄锦山 |  |
| 9 | 350521000002 | 李细红等5户屋后不稳定斜坡 | 山霞镇大淡村 | 稳定性较差 | 稳定性较差 | 19 | 100 | 定期目视检查 | 搬迁避让 | 一般 | 中（小）型 | 庄清河 |  |

**惠安县2021年地质灾害点清单**

附件2：

**惠安县2021年高陡边坡点清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 统一编号 | 名称 | 位置 | 坡高（m） | 宽度（m） | 坡向(°) | 坡度(°) | 坡墙距(m) | 户数(户) | 人口（人） | 稳定性评价 | 危险性评价 | 危害性评价 | 工程治理措施 | 防治建议 | 备注 |
| 1 | 350521120019 | 吴荣水（施秀英）房后高陡边坡 | 黄塘镇松溪村第二自然村 | 5～8 | 15 | 190 | 85 | 2～3 | 1 | 1 | 差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙 | 重点 |  |
| 2 | 350521120025 | 陈永和房后高陡边坡 | 黄塘镇尾园村浮坑自然村 | 7 | 12 | 310 | 65 | 1.2 | 1 | 2 | 较差 | 一般 | 一般级 | 改造挡墙 | 一般 |  |
| 3 | 350521120082 | 谢文欣房后高陡边坡 | 黄塘镇谢厝村诗口自然村 | 7 | 15 | 127 | 75～80 | 3～7 | 1 | 3 | 较差 | 较大 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 4 | 350521120042 | 陈少文房后高陡边坡 | 紫山镇林口村南坑自然村 | 5～8 | 25 | 170 | 85～90 | 0.8～2 | 1 | 6 | 较差 | 一般 | 一般级 | 削坡减载 | 一般 |  |
| 5 | 350521120044 | 郑永枝（郑梅珍）房后高陡边坡 | 紫山镇后安村青林口自然村 | 6～7 | 40 | 330 | 65～70 | 1～3 | 2 | 4 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙 | 一般 |  |
| 6 | 350521120045 | 林育土房后高陡边坡 | 紫山镇南安村大山脚 | 5 | 12 | 330 | 65～90 | 3 | 1 | 4 | 差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 7 | 350521120046 | 林国成房后高陡边坡 | 紫山镇南安村大山脚 | 5～7 | 45 | 265 | 55 | 1～1.2 | 1 | 5 | 差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、坡顶载水沟 | 一般 |  |
| 8 | 350521120048 | 林德法房后高陡边坡 | 紫山镇坝下村石佛 | 5 | 10 | 165 | 68 | 1～2 | 1 | 0 | 好 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 | 户主已过世，旧宅无人居住。 |
| 9 | 350521120049 | 黄金榜房后高陡边坡 | 紫山镇蓝田村吾其仁 | 6 | 20 | 150 | 75 | 2 | 1 | 2 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、坡顶截水沟 | 一般 | 2020年5月拆除旧宅 |
| 10 | 350521120052 | 陈美英（苏莲英）房后高陡边坡 | 紫山镇蓝田村大社坪自然村 | 2～6 | 25 | 70 | 45～75 | 1 | 1 | 5 | 较差 | 较小 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 | 空房 |
| 11 | 350521120053 | 王水法房后高陡边坡 | 紫山镇龙石村 | 12 | 30 | 250 | 70～90 | 1.2～2 | 1 | 4 | 差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、设置2个台阶 | 一般 |  |
| 12 | 350521120054 | 林文忠房后高陡边坡 | 紫山镇半岭村双溪自然村 | 5 | 60 | 235 | 75 | 1 | 1 | 4 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙 | 一般 |  |
| 13 | 350521120055 | 庄秋兴房后高陡边坡 | 小岞镇南赛西村9组 | 9 | 10 | 165 | 85 | 1 | 1 | 0 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、坡顶截水沟 | 一般 |  |
| 14 | 350521120068 | 庄水兴房后高陡边坡 | 小岞镇南赛西4组 | 7 | 30 | 110 | 85 | 1 | 6 | 25 | 较差 | 一般 | 较大级 | 削坡减载 | 一般 |  |
| 15 | 350521120069 | 康清水房后高陡边坡 | 小岞镇前峰村3组 | 7 | 20 | 140 | 80 | 1 | 1 | 7 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 16 | 350521120070 | 康少郎房后高陡边坡 | 小岞镇前峰村2组 | 15 | 150 | 120 | 80 | 2 | 3 | 14 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、坡顶截水沟 | 一般 | 2019年治理，处于三年监测期。 |
| 17 | 350521120071 | 康永生房后高陡边坡 | 小岞镇前峰村4组 | 10 | 20 | 150 | 75 | 1 | 1 | 0 | 较差 | 较大 | 一般级 | 砌筑挡墙 | 一般 |  |
| 18 | 350521120083 | 庄木平房后高陡边坡 | 小岞镇南赛西村2组 | 8 | 50 | 180 | 65 | 1.5 | 1 | 3 | 差 | 较大 | 较大级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 19 | 350521120084 | 李春桂房后高陡边坡 | 小岞镇前海村4组 | 7 | 20 | 205 | 70 | 2 | 1 | 6 | 差 | 较大 | 一般级 | 改造挡土墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 20 | 350521120085 | 黄文金房后高陡边坡 | 小岞镇东山村2组 | 10 | 30 | 145 | 85 | 0.5 | 3 | 16 | 较差 | 一般 | 较大级 | 砌筑挡墙、坡顶截水沟 | 一般 |  |
| 21 | 350521120015 | 杨秀珍房后高陡边坡 | 螺城镇西北社区3组 | 6 | 15 | 105 | 80 | 1.5 | 4 | 0 | 差 | 较大 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 | 2016年已全部异地安置，原房屋未拆除 |
| 22 | 350521120093 | 庄进辉房后高陡边坡 | 螺城镇新霞社区1组 | 10 | 14 | 110 | 68 | 1.5～1.8 | 1 | 4 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 23 | 350521120094 | 庄建忠房后高陡边坡 | 螺城镇新霞社区1组 | 2～6 | 25 | 70 | 45～75 | 1 | 1 | 3 | 较差 | 较小 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 24 | 350521120010 | 贺进财房后高陡边坡 | 螺阳镇五音村东关 | 8 | 25 | 100 | 80～85 | 2～3 | 1 | 0 | 较差 | 一般 | 一般级 | 削坡减载、坡顶截水沟 | 一般 | 2020年3月房屋已拆除，边坡隐患仍存在。 |
| 25 | 350521120011 | 康秀敏房后高陡边坡 | 螺阳镇五音村东关 | 7 | 22 | 305 | 80～85 | 1 | 1 | 1 | 较差 | 一般 | 一般级 | 削坡减载 | 一般 |  |
| 26 | 350521120059 | 温金才房后高陡边坡 | 螺阳镇松星村 | 5 | 20 | 225 | 85～90 | 0.5～1 | 1 | 1 | 好 | 较小 | 一般级 | 改造挡墙 | 一般 |  |
| 27 | 350521120095 | 康景红房后高陡边坡 | 螺阳镇五音村顶乡 | 5.5 | 20 | 295 | 80 | 0.5～1.5 | 1 | 4 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、改造挡墙 | 一般 |  |
| 28 | 350521120066 | 周西春房后高陡边坡 | 净峰镇松村村9组 | 15 | 30 | 210 | 70 | 1 | 1 | 7 | 差 | 较大 | 一般级 | 砌筑挡墙、坡顶截水沟 | 一般 |  |
| 29 | 350521120067 | 周松京房后高陡边坡 | 净峰镇松村村17组 | 8 | 30 | 10 | 85 | 1.5 | 1 | 4 | 差 | 较大 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 30 | 350521120086 | 邱碧坤房后高陡边坡 | 净峰镇净南村山透 | 8 | 40 | 250 | 65 | 1.5 | 1 | 5 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙 | 一般 |  |
| 31 | 350521120087 | 邱文法房后高陡边坡 | 净峰镇净南村山透 | 6 | 30 | 250 | 65 | 2 | 1 | 2 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 32 | 350521120088 | 周春兰房后高陡边坡 | 净峰镇城前村东莲 | 6 | 20 | 325 | 60 | 1 | 1 | 5 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 | 2020年治理，处于3年监测期 |
| 33 | 350521120062 | 杨育彬房后高陡边坡 | 涂寨镇互助村陈厝 | 6 | 30 | 120 | 80～90 | 1～1.5 | 1 | 3 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 34 | 350521120062 | 陈世南房后高陡边坡 | 涂寨镇互助村陈厝 | 8 | 40 | 70 | 85～90 | 2.5～3 | 1 | 6 | 好 | 较小 | 一般级 | 削坡减载 | 一般 |  |
| 35 | 350521120089 | 康连春房后高陡边坡 | 涂寨镇山尾村弄内1组 | 8 | 20 | 50 | 73 | 2～2.5 | 1 | 2 | 好 | 较小 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |
| 36 | 350521120090 | 蔡杰云房后高陡边坡 | 涂寨镇胡厝村 | 6 | 15 | 220 | 85 | 2～2.5 | 1 | 6 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙、改造挡墙 | 一般 |  |
| 37 | 350521120005 | 李兴泉房后高陡边坡 | 山霞镇东坑村14组 | 9 | 35 | 250 | 80～85 | 0.5～2.5 | 1 | 2 | 较差 | 一般 | 一般级 | 砌筑挡墙 | 一般 |  |
| 38 | 350521120092 | 黄志强房后高陡边坡 | 东桥镇东桥村后坑 | 7 | 20 | 65 | 70～85 | 0.5～2 | 1 | 2 | 差 | 较大 | 一般级 | 砌筑挡墙、削坡减载 | 一般 |  |