附件2： 

报价产品主要参数要求（不可偏离）

一、信息素光源诱捕器

1.诱捕器由太阳能板、灯泡、诱虫灯罩、诱虫板组成。

2.灯光颜色：紫色，紫灯波长375-395nm，阳光充足情况下持续亮灯8-12小时，须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构颁发的检测报告复印件进行佐证，原件备查。

3.每个诱捕器配有2个诱虫板。

